**安全生产操作规程**

**一、驾驶人出车前检查准备工作：**

1、前排座位备有安全带；

2、张贴有里程票价表和收费规定及里程地图册；

3、车上配有灭火器，枕木，防滑链；

4、车上张贴或喷有明显，清晰的监督举报电话；

5、设施设备齐全有效，卫生清洁无异味；

6、车身外观保持良好，无脏物，无严重锈斑和脱漆，前后车牌号整洁，清晰，车门车窗开闭自如，门锁可靠，玻璃齐全明净；

7、驾驶员在营运时必须携带《道路运输证》、《驾驶证》、《资格证》、《行驶证》，不得涂改或转借，并在车内安装由运管部门发放的监督卡，路单；

8、驾驶员出车前应首先检查油表，水表是否合格，检查轮胎是否松动，是否有气，刹车是否灵活有效，所有灯具是否合格有效，车门车 窗是否开闭自如，门锁可靠，方向转向是否灵活；

9、上车后系好安全带，方可行驶；

10、坚决禁止酒后驾车，思想波动大驾车、带情绪驾车，过渡疲劳驾车；

11、不准穿拖鞋驾驶车辆；

12、不准在驾车时吸烟饮食，闲谈打电话或其他妨碍安全行车的行为；

**二、货物装载：**

1、货物要堆码整齐，捆扎牢固，关好车门，不超宽、超高、超重，保证运输全过程安

全。

装载时防止货物混杂、撒漏、破损。

3、与发货人核对货物重量及数量。

3、整批货物装载完毕后，检查车厢是否装满，如果没有，将货物绑扎牢固，关好车门，严防车辆行驶途中松动和甩物伤人。

**三、货物运输：**

1、在运货过程中严格遵守交通规则，严禁盲目开车、超速驾驶，要确保货物及驾驶员本人的安全，防止货物在运输过程中发生散落或丢失的情况。

2、行车过程中注意行车安全，文明礼让，防止因为违规或违章行驶发生交通事故，延误交货时间。

四、货物卸载：

1、当到达货物的目的地时，观察和选择最佳的停车位置。

2、当车辆停稳熄火后方可卸货。

3、卸货时注意货车周围的行人安全。